**Клей сухой для всех видов обоев**

Клей предназначен для наклеивания виниловых, флизелиновых и других видов тяжелых обоев на бетонные, оштукатуренные, деревянные и другие неметаллические поверхности во всех типах зданий и сооружений (А-В).

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность должна быть сухой, очищенной от загрязнений, старых обоев, старой краски, побелки. Перед началом работ зашпатлевать трещины, удалить неровности. Впервые оклеиваемые поверхности, особенно деревянные, нужно покрыть грунтовочным раствором клея.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КЛЕЯ

Использовать только чистую воду, ёмкость и инструменты. Содержимое пакета постепенно высыпать при постоянном помешивании в воду комнатной температуры (20±2)°С. Выдержать 10 минут. Повторно тщательно перемешать до полного растворения. Клей готов к применению.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Готовый раствор клея наносить равномерным слоем на полоски обоев. После впитывания клея наклеить обои, соблюдая указания завода-изготовителя обоев. При работе с флизелиновыми обоями, клей рекомендуется наносить непосредственно на стену. Работы проводить при температуре окружающей среды выше +15°С.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Клей хранить в закрытом, сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре от -20°С до +30°С.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется хранить клей и производить транспортные перевозки без воздействия атмосферных осадков.

РАСХОД 1 КГ КЛЕЯ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назначение | Площадь оклеиваемой поверхности, кв. м | Пропорции приготовления клей/вода |
| Грунтовка | 300 | 1:40 |
| Виниловые обои | 125 | 1:25 |
| Флизелиновые и др. виды тяжёлых обоев | 105 | 1:20 |

СОСТАВ:

дисперсионный порошок высокомолекулярного природного и синтетического полимеров.

ОПИСАНИЕ ОПАСНОСТИ:

символ опасности - отсутствует; сигнальное слово - отсутствует. При попадании в глаза или на кожу может вызвать раздражение. В случае возникновения неприятных ощущений - обратиться к врачу. Продукт не является пожаро- и взрывоопасным, что обусловлено свойствами компонентов, входящих в его состав.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

при попадании в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды.

При применении использовать СИЗ (спецодежду, перчатки, пасты для кожи рук и т.д.).

Внимание! Окна, форточки и двери должны быть плотно закрыты до полного высыхания клея. Не использовать на поверхностях, контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами. Хранить в недоступном для детей месте.

Перед использованием перемешать.

Срок годности - 24 месяца с даты изготовления.

Товар сертифицирован.

Продукт прошёл гигиеническую экспертизу.

ТУ 2385-007-32998388-2007 с изм. 1,2

Клей для виниловых, флизелиновых и других видов тяжёлых обоев

Произведено в России ООО “Предприятие ВГТ”, М.О., Пушкинский р-н, р. п. Лесной, ул. Советская, д. 2, лит. М-М1-М2, офис 1. Т/ф:(495)223-35-01, 8-800-555-50-72 звонок по России бесплатный.

Масса нетто: 10 кг